
[產品特色]
· IoT導電度分析儀，具有RS-485及Wi-Fi網頁雙介面，可遠端或現地手機直接監控，免錶頭，免APP，可提供給全球任何一種錶頭或軟體，精準、穩定的EC數值。
· 手機掃描QR Code連上設備Wi-Fi，自動開啟設備網頁，免輸入網址。
· 可透過網頁直接更新韌體(OTA)，免拆機、免外接燒錄工具。
· 自動清洗功能(選配)：已包含微型空氣泵，清洗排程(可調)自清Hold最後讀值，及穩定時間(可調)，能輕易延長保養週期。
· 手機網頁操作智慧校正功能：現場保護蓋換標準液瓶，手機網頁導覽式校正流程，校正超便利。
· 智慧AI功能：校正/自清狀態通知，自我判斷、電極髒污或老化程度等。
· 一體化設計，內建IoT傳輸及感測器；送電即可操作，一切功能皆已內建。
· 量程最廣 0~500.00 mS/cm，純水、自來水到海水高鹽環境皆適用，不需依濃度分機種選型。
· 四極式量測結構，不受電極極化與結垢影響，全量程線性穩定、長期漂移小。
· IP68沉水式型耐腐蝕材質，可直接投入水中，不需保護套管。
· 高強度隔離式電纜線可直接投入使用，訊號穩定，電源及IoT訊號具有突波隔離保護。
· 具溫度補償，且溫度量測符合環保署公告自動監測設施法NIEA W218.51C。
· 智慧設計，可儲存校正參數，校正後可至現場直接安裝。
· 具有三點校正，可依標準液或已知濃度的Sample進行校正。
· 校正及自清時，保持最後讀值，避免誤動作，同時可讀狀態(校正中/自清中/穩定中／保養中)。
· 可透過Web及RS-485查詢最新三次校正記錄(日期/斜率／校正點)。

[適用場所] 污水、海水、地下水、養殖、河川湖泊偵測系統。
[選配型號]	EC485-代碼1-代碼2-代碼3

	代碼1
	功能
	代碼2
	感測器接頭
	代碼3
	線長／風管長度

	N
	無自清
	C
	快速接頭
	3N
	3公尺+裸線

	
	
	
	
	3C
	3公尺+快速接頭

	
	
	
	
	10N
	10公尺+裸線

	
	
	
	
	10C
	10公尺+快速接頭

	A24
	自動清洗（24VDC空氣泵、噴頭）
	F
	電纜頭
	20N
	20公尺+裸線

	
	
	
	
	20C
	20公尺+快速接頭

	
	
	
	
	數值N
	線長+裸線

	
	
	
	
	數值C
	線長+快速接頭


代碼2:快速接頭
代碼2:電纜頭
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[規格]
	EC規格
	TDS
	溫度規格

	量測範圍
	0~500.00 mS/cm
斜率讀值70~130%
	0~320000.0 mg/L
	溫度原理
	NTC10K

	
	
	
	量測範圍
	0~50°C自動溫度補償

	
	
	
	精確度
	±0.5°C

	精確度
	±1%讀值
	±1%讀值
	解析度
	0.1°C

	解析度
	0.1 µS/cm
重複性±1%讀值
	0.1 mg/L
	再現性
	0.1°C

	電極耐壓
	Max. 0.3 MPa
	其他規格

	
	
	上方連結方式
	3/4”NPT牙口

	操作溫度
	0~50 °C
	下方連結方式
	M42牙口

	反應時間
	T90  1秒
	外殼材質
	聚丙烯(PP),抗酸鹼/食品級/零溶出

	
	
	電極材質
	石墨

	通訊方式
	RS-485 Modbus RTU
Wi-Fi網頁免APP，手機直接操作
掃QR Code自動開啟網頁
(192.168.1.80)
	尺寸
	ø50*L213.9mm

	
	
	重量
	≤340公克

	
	
	電源
	自清：24VDC(選配)
無自清：9～36VDC

	安規認證
	歐盟CE安全認證
美國FCC認證
	耗電量
	自清：6.8W
無自清：0.8W

	
	
	防水等級
	IP68

	技術規格

	量測原理
	符合環保署公告自動監測設施法NIEA W204.51C，石墨電極機構，測量阻抗，以計算出導電度。

	資料解析度
	16位元(0.001%F.S)
	突波保護
	8000VDC

	保護
	極性、過載、短路
	安裝方式
	沉水式、三通式、插管式


[尺寸圖] 單位:mm
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