
[產品特色]
· IoT氨氮計，具有RS-485及Wi-Fi網頁雙介面，可遠端或現地手機直接監控，免錶頭，免APP，可提供給全球任何一種錶頭或軟體，精準、耐用的NH4-N數值，並可換算NH3游離氨。
· 手機掃描QR Code連上設備Wi-Fi，自動開啟設備網頁，免輸入網址。
· 可透過網頁直接更新韌體(OTA)，免拆機、免外接燒錄工具。
· 自動清洗功能(選配)：已包含微型空氣泵，清洗排程(可調)自清Hold最後讀值，及穩定時間(可調)，能輕易延長保養週期。
· 手機網頁操作智慧校正功能：現場保護蓋換標準液瓶，手機網頁導覽式校正流程，校正超便利。
· 智慧AI功能：校正/自清狀態通知，自我判斷、電極髒污或老化程度等。
· 一體化設計，內建IoT傳輸及感測器；送電即可操作，一切功能皆已內建。
· IP68沉水式型耐腐蝕材質，可直接投入水中，不需保護套管。
· 高強度隔離式電纜線可直接投入使用，訊號穩定，電源及IoT訊號具有突波隔離保護。
· 具溫度補償，且溫度量測符合環保署公告自動監測設施法NIEA W218.51C。
· 具鉀離子(K+)干擾補償，可於網頁或RS-485輸入現場K+濃度。
· NH3游離氨由NH4-N、水溫及pH換算，pH可手動輸入或由PLC即時寫入。
· 內建EEPROM寫入防護，高頻寫入設定值亦不損耗儲存壽命。
· 智慧設計，可儲存校正參數，校正後可至現場直接安裝。
· 具有三點校正，可依標準液或已知濃度的Sample進行校正。
· 校正及自清時，保持最後讀值，避免誤動作，同時可讀狀態(校正中/自清中/穩定中／保養中)。
· 可透過Web及RS-485查詢最新三次校正記錄(日期/斜率／校正點)。

[適用場所] 污水、地下水、淡水養殖、河川湖泊偵測系統。
[選配型號]	NH4485-代碼1-代碼2-代碼3

	代碼1
	功能
	代碼2
	感測端接頭
	代碼3
	線長／風管長度

	N
	無自清
	C
	快速接頭
	3N
	3公尺+裸線

	
	
	
	
	3C
	3公尺+快速接頭

	
	
	
	
	10N
	10公尺+裸線

	
	
	
	
	10C
	10公尺+快速接頭

	A24
	自動清洗（24VDC空氣泵、噴頭）
	F
	電纜頭
	20N
	20公尺+裸線

	
	
	
	
	20C
	20公尺+快速接頭

	
	
	
	
	數值N
	線長+裸線

	
	
	
	
	數值C
	線長+快速接頭


代碼2:快速接頭
代碼2:電纜頭
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[規格]
	NH4規格
	溫度規格

	量測範圍
	0~10000mg/L (或是客製更高濃度)
斜率讀值70~130%
	溫度原理
	NTC30K

	
	
	量測範圍
	-10~120°C自動溫度補償

	
	
	精確度
	±0.2°C

	精確度
	±5%讀值±0.5mg/L
	解析度
	0.1°C

	解析度
	0.01 mg/L
	再現性
	0.1°C

	再現性
	±3%讀值±0.5 mg/L
	其他規格

	工作參數
	工作溫度: 5~50 ℃
	上方連結方式
	3/4”NPT牙口

	
	
	下方連結方式
	M42牙口

	反應時間
	T90 ≤ 120秒
	外殼材質
	聚丙烯(PP),抗酸鹼/食品級/零溶出

	
	
	電極材質
	PVC

	通訊方式
	RS-485 Modbus RTU
Wi-Fi網頁免APP，手機直接操作
掃QR Code自動開啟網頁
(192.168.1.80)
	尺寸
	ø50*L213.9mm

	
	
	重量
	≤340公克

	
	
	電源
	自清：24VDC(選配)
無自清：9～36VDC

	安規認證
	歐盟CE安全認證
美國FCC認證
	耗電量
	自清：6.8W
無自清：0.8W

	
	
	防水等級
	IP68

	技術規格

	量測原理
	符合環保署公告自動監測設施法NIEA W456.51C。利用感測前端材質，感測NH4-N電位變化，將電位差轉換成濃度，並修正各種補償，提供一個精準的數據。

	資料解析度
	16位元(0.001%F.S)
	突波保護
	8000VDC

	保護
	極性、過載、短路
	安裝方式
	沉水式、三通式、插管式


[尺寸圖] 單位:mm	[校正說明]
[bookmark: _Hlk163084223]※依照現場需求可選配型號 Sample-NH4於現場做水樣校正
NH4量測原理為離子選擇性電極法，並且為最經濟且無須額外加藥成本，以達到可線上監測的需求，JNC出廠時每支電極皆經過ISO9001程序使用標準液校正。
使用上如要去除背景干擾，請自行於現場採樣後使用比色法確認濃度，再進行現場水樣校正標定，即可得到更準確的數值。JNC提供(選配)現場比色法水樣校正，實際執行時會採取現場水樣分別稀釋10倍及100倍來做校正，整個校正流程共會校正低(稀釋100倍)、中(稀釋10倍)及高(現場水樣)三點。
現場水樣含鉀離子(K+)時，請先於網頁輸入K+濃度再校正，以免干擾被誤判為斜率變化。
	品名
	型號

	NH4比色法水樣校正
	Sample-NH4



wq101.png




wq103.png




wq104.png
vt
LA
@

)





wq105.png
=
o)
] SLETT
T SS
E ="
O
< c |
o
m|
(']
ST0L
szt [
(D =
<
L9
@ %




